#<devicetype> <number of io> <physs addr type 0 = serial> <physaddr> <serialport id> <reset reg> <device name><tcpipaddobj id><device id>
Header;OuFlex;0001;01;01;00;0;G301TC01;650969088;1
#<object id><pollreg><bitmask><*pollinterval><datareg><regbitmask><numberofreg><*datatype><signed><propertyid><scaling><PullUp><ADCMAX><ChannelTypeReg><MinModReg><SpeedReg><SampleReg><SensorTypeReg><Swap>
21823488;0000;65535;0100;0283;65535;0001;03;00;00000085;00001;000000;0000000000;0000;0000;0000;0000;0000;00
